 	    การคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้และการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2569
1. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งานถึงปัจจุบัน ประหยัดไปได้ จำนวน 13.43 Mwh 
    คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 69,850.- บาท (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.- บาท)
2. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ทั้งหมด 8.33 ตันคาร์บอน
[bookmark: _GoBack] 




image1.jpeg
11:39 = 96% @m
e o .
& wemnalsidn amsw  aai wnlase  gunsal ..
T au i angnsldau
< 2026 v N
MIIAMINENY
wandn O
13.43 Mwh 17’& 411 mwh
Al MWh DawdhszuyTassngwin
(76.56%) (23.44%)
mslilwih ©
13.40 Mwh 37.30 23.90 Mwh
MnndsuuEiag MWh nszuuTasig i
(35.92%) (64.08%)
\iamihen "y
Mwh
30
24
18
12
o
2024 2025 2026
© uaudn © mslilii © wianwiildies
Twld fmuanm v
swldsm ©
869.85k
\iamihen s
K
60
50
40
30
20
10 I
o
2024 2025 2026




image2.jpeg
11:39 = 96% @B
& wemnalsidn amsw aai wlase gunsal ..
T au i angnsldnu
< 2026 v N
MIIAMINENY
wandn O
4.47 Mwh 5.41 \ 941.29 kwh
Al MWh DawdhszuyTassngwi
(82.60%) (17.40%)
mslilwih ©
4.47 Mwh 10.97 6.50 Mwh
Pndsuussaiod MWh vnszuulassdis i
(40.74%) (59.26%)
\iamihen "y
MwWh
35
28
21
14
9 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 n 12
cuanin e nsliliin e wdnwiildies
Twld fmuanm v
swldsm ©
821.33k
\iamihen s
k
8

a
5 |
01 02 03 04 05

06

07

08 09 10 n 12




image3.jpeg
11:39 = 96% @B
< wealsii awmswm @i wnlass  gunsel .
T iau il agnsldnu
< 05/2026 ¥ >
MIIAMINENY
wandn (D
348.73 kwn 407,38 58.65 kwh
il KWh HlaudszunTaseingliin
(85.60%) (14.40%)
msliftiih ©
34873 kwh 985.08 636.35 i
MNARUUTIDMAE kWh nnszuulaseieliih
(35.40%) (64.60%)
\iamihen s
kwh
150
120
920
60
30
g 01 03 05 07 09 n 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
cuanin e nsliliin e ndsnwildies
Twld fmuanme v
sl ©
81.63k
\iamihen "y
[
350
280
210
140
70
b o1 03 05 07 09 n 13 15 17 19 21 23 25 27 29 3





image4.jpeg
aa  wnlass  gunsal

Y 22.36kwh

HaWdnuil

409.72kwh

wanAnADuil

UszTaminadawandon

7.02 iu
Wrmdaduinasg

889.44

o x
wldTuil

5.41Mwh

damswan Wi

8.33 4iu

O, findnidnald

17.54mwh

wandnlngsm

12

iguwiriunsgneulsl




